**Głowica czasowa**

Do podtynkowej armatury natryskowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~30 s

Numer: **743797**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do podtynkowej armatury natryskowej TEMPOMIX (stary design).

Czas wypływu ~30 sekund.