**Głowica czasowa**

Do podtynkowej armatury natryskowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~30 s, wypływ regulowany

Numer: **743644**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do podtynkowej armatury natryskowej z serii TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~30 sekund.

Regulowany wypływ.