**Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej**

Do ściennej armatury umywalkowej TEMPOMIX

Czas wypływu ~7 s

Numer: **753796**

Opis do specyfikacji

Zestaw naprawczy do głowicy ściennej armatury umywalkowej TEMPOMIX.

Czas wypływu ~7 s.