**Głowica czasowa**

Do armatury TEMPOSTOP i TEMPOMIX 2 TC/na drążek

Czas wypływu ~15 s - System antyblokady AB

Numer: **743215**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury TEMPOSTOP i TEMPOMIX 2 na drążek lub w wariancie TC - przeznaczonej do montażu w szachcie technicznym.

Czas wypływu ~15 s.