**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSTOP

Czas wypływu ~15 s - System antyblokady AB

Numer: **743115**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSTOP.

Czas wypływu ~15 s.

System antyblokady AB.