**Głowica czasowa**

Do armatury umywalkowej TEMPOSTOP 2 i TEMPOMIX 2

Czas wypływu ~7 s - System antyblokady AB

Numer: **743908**

Opis do specyfikacji

Głowica czasowa do armatury umywalkowej TEMPOSTOP 2 i TEMPOMIX 2.

Czas wypływu ~7 s.

System antyblokady AB.