**Bateria czasowa TEMPOMIX 2**

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

Numer: **700102**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus z litego mosiądzu pokrytego chromem.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

30 lat gwarancji.