

Elektroniczny dozownik mydła do instalacji za lustrem
Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego
Do instalacji za lustrem - Zas. sieciowe - 5 l

Numer: 510203SD


Opis do specyfikacji

Elektroniczny dozownik mydła do instalacji za lustrem lub w szafce. 

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Łatwa instalacja: do zabudowy w szafce. Mocowanie płyty od tyłu i po bokach.

Płyta z Inoxu 304 o grubości 1,2 mm.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 100-240 V / 6 V 50-60 Hz. 

Dostarczany z samoprzylepnym piktogramem wskazującym lokalizację funkcji dozownika mydła na lustrze/szafce.

Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej.

Wymiary: 230 x 177 x 376 mm.

Waga: 1,6 kg.

30 lat gwarancji.
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