**Moduł 3 w 1 do instalacji za lustrem**

Elektroniczny dozownik mydła i zawór - Podajnik ręczników

Montaż w szafce/za lustrem - Zasilanie sieciowe

Numer: **510205I**

Opis do specyfikacji

Moduł 3-funkcyjny: elektroniczny dozownik mydła, zawór elektroniczny i podajnik ręczników papierowych.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: automatyczny dozownik mydła i zawór z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Łatwa i szybka instalacja:

- Do zabudowy w szafce lub za lustrem. Podstawa z Inoxu 304, o grubości 1,2 mm, mocowana od tyłu i po bokach.

- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe 230 V / 50-60 Hz.

- Przyłącze wody Z3/8".

- Produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

Moduł 3-funkcyjny:

Elektroniczny dozownik mydła:

- Antywyciekowa pompa dozująca.

- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Elektroniczny zawór umywalkowy\*:

- Elektrozawór antystagnacyjny.

- Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

- Antyosadowe sitko wypływowe.

- Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

- Zawór odcinający.

- W razie autodetekcji można regulować kąt nachylenia czujnika (±10°).

- System dystrybucji pojedynczych ręczników.

- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm.

- Pojemność: 500 sztuk.

Produkt dostarczany z samoprzylepnymi piktogramami wskazującymi umiejscowienie poszczególnych funkcji na lustrze/szafce: mydło, woda, podajnik ręczników papierowych.

Odporny na wandalizm model z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej dozownika mydła lub zaworu.

Wymiary: 561 x 183 x 381mm.

Waga: 5 kg.

30 lat gwarancji.

CE.

\*Należy przewidzieć mieszacz PREMIX.