

Elektroniczny dozownik mydła TEMPOMATIC 4 - ścienny
Dozownik mydła w płynie lub w piance
Zasilanie sieciowe - Inox 304: chrom - Rurka 1,2 m

Numer: 512141P


Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub w piance.

Bezdotykowe działanie: detektor na podczerwień wykrywa dłonie automatycznie.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Antywyciekowa pompa dozująca.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Długość wylewki: 135 mm.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do zbiorników zewnętrznych (brak zbiornika w zestawie).

30 lat gwarancji.
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