**Elektroniczny dozownik mydła TEMPOMATIC 4**

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego

Na baterie, Inox 304 chromowany, zbiornik 1 l

Numer: **512036P**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu wodno-alkoholowego.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wyjmowany zbiornik do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie na baterie.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Długość wylewki: 111 mm.

Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności 1 litr.

Stojący, elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.

CE.