**Bateria czasowa TEMPOSTOP MIX 4**

Zawory odcinające

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

Numer: **704900**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

30 lat gwarancji.