**Zawór czasowy TEMPOSTOP 3**

Mocowanie wzmocnione 3 śrubami z Inoxu

Numer: **703001**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór umywalkowy na przycisk.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie przeciwnakrętką na 3 śruby z Inoxu.

30 lat gwarancji.