**Element montażowy do przyłączy podtynkowych SPORTING 2 SECURITHERM**

Do paneli SPORTING 2 SECURITHERM na baterie - Zestaw 1/2

Kompaktowy - Dopływ wody z góry lub z dołu

Numer: **714612**

Opis do specyfikacji

Element montażowy do przyłączy podtynkowych, zestaw 1/2.

Kompaktowy element do podłączenia wody do paneli natryskowych SPORTING 2 SECURITHERM na wodę ciepłą i zimną, na baterie.

Podtynkowy dopływ wody z góry lub z dołu.

Dostarczany z zamontowanymi zaślepkami ułatwiającymi testowanie ciśnienia.

Łatwy montaż płyty mocującej: dzięki systemowi rotacyjnemu, płytę można zamontować na elemencie przyłączeniowym, nie usuwając z niego zaślepek.

Mocowanie za pomocą śruby lub zacisku.

Montaż uniwersalny (profile, ściany pełne):

- instalacja na profilach (z użyciem dostarczonych dystansów lub bez): element nadaje się do ścianek o grubości od 24 do 68 mm (z uwzględnieniem minimalnej głębokości osadzenia: 48 mm);

- instalacja w ścianie pełnej: element nadaje się do ścianek o grubości od 0 do 68 mm.

Umożliwia bezpieczne przepłukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.

Przyłącza Z1/2".

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z panelem SPORTING 2 SECURITHERM 714916 z dopływem podtynkowym na baterie.