**Wandaloodporny przycisk zaścienny TC do ścian ≤ 200 mm**

Do zaściennej armatury umywalkowej i natryskowej

Numer: **749TC200**

Opis do specyfikacji

Wandaloodporny przycisk zaścienny z chromowanego metalu, do montażu w szachcie technicznym.

Prowadnica zaścienna ≤ 200 mm.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.