**TEMPOMIX TC do umywalki Z3/4"**

Czas wypływu ~7s

Numer: **796210**

Opis do specyfikacji

Umywalkowy przycisk zaścienny TEMPOMIX, do montażu w szachcie technicznym. Czas wypływu ~7s.

Prowadnica zaścienna ≤ 200 mm.