**Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35**

Głowica z podstawą i pierścieniem

Numer: **N264**

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z podstawą i pierścieniem.

Głowica do ściennych baterii umywalkowych 2640, 2641.