**Element montażowy do przyłączy podtynkowych TEMPOMIX 3**

Bez baterii

Zestaw 1/2

Numer: **794012**

Opis do specyfikacji

Element montażowy do przyłączy podtynkowych, zestaw 1/2.

Do ściennych modeli baterii TEMPOMIX 3 na wodę ciepłą i zimną z podtynkowymi przyłączami wody podłączanymi bezpośrednio do instalacji sanitarnej.

Montaż uniwersalny (profile, ściany pełne, panele).

Odpowiedni do paneli / płyt o grubości od 5 do 25 mm.

Umożliwia bezpieczne przepłukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z baterią 794050 lub 794055.