

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2
Delikatne uruchamianie - Zredukowany wypływ LD
Ścienny - L.110

Numer: 741500LD


Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 2 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus Z1/2" L.110 mm z chromowanego mosiądzu.

Dostarczany z niebieskim i czerwonym oczkiem.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.
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