

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7 - model wysoki
H.245 - Bez zaworu odcinającego


Numer: F7EV1002


Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie).

Detektor obecności na podczerwień umieszczony na korpusie armatury.

Wbudowany regulator wypływu nastawiony na 5,7 l/min.

Odporny na wandalizm i ruchomy perlator.

Regulowane spłukiwanie okresowe (~30 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Korpus z Inoxu 316 w wykończeniu satynowym.

Wężyk PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.

Zabezpieczenie przed blokadą otwartego wypływu.

Wysokość wylewki: 245 mm.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.
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