

Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - z gniazdka
Wtyczka UE


Numer: ACEX9022


Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Zasilanie sieciowe.

Wtyczka UE 100 - 240 V AC - 6,75 V DC.

Wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek awarii zasilania sieciowego.

Długość kabla: 700 mm.
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