

Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - podtynkowe
Zasilacz podtynkowy


Numer: ACEX9003


Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Podtynkowe zasilanie sieciowe.

Z kablem przyłączeniowym o długości 1 m.

Zasilanie od 100 do 240 V.
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