

Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - centralne
Centralna skrzynka zasilająca


Numer: ACEX9001


Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Centralna skrzynka zasilająca, od 100 do 240 V prądu przemiennego.

Napięcie wyjściowe z możliwością przełączania między 7 V DC, 31,5 W a 12 V DC, 50 W.

Może zasilać do 16 baterii TEMPOMATIC 7 jednocześnie.
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