113720

**WC tureckie SHA XS**

Nr: 113720

Opis do specyfikacji

WC tureckie do zabudowy w posadzce, 500 x 325 x 600 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Kształt miski dopasowany dla mężczyzn i kobiet.

Powierzchnia antypoślizgowa w miejscu na stopy.

Pionowy odpływ wody: Ø100 mm.

System spłukiwania z 1 głowicą z Inoxu 304.

Dostarczane z syfonem z Inoxu przyspawanym do WC tureckiego.

Waga: 7 kg.

10 lat gwarancji.