430PBOX-430036

**Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC 4**

Nr: 430PBOX-430036

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór podtynkowy w wodoszczelnej skrzynce do indywidualnego pisuaru:

Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.

Czarna płyta ze szkła ceramicznego, odpornego na uderzenia, 145 x 145 mm mm ze zintegrowaną elektroniką.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, płyta).

- Możliwość dopasowania do grubości wykończenia od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia „pipe in pipe”.

- Zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr i elektrozawór są zintegrowane i dostępne od przodu.

- Zawór TEMPOMATIC 4 W½" jest przystosowany do wody morskiej i szarej.

- Dostarczany w 2 zestawach: bezpieczne (bez elementów wrażliwych) płukanie instalacji.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- Krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku.

- Spłukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Do połączenia z elementem łączącym Ø35 (do standardowych pisuarów) lub mosiężną złączką ½" (do pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurą 752430 lub 757430.