433622

**Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury**

Nr: 433622

Opis do specyfikacji

Czarny zestaw do mycia wstępnego z krótką kolumną ¾″ z mosiądzu do armatury ściennej.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka rura L.200.

- Pełny wypływ przy 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Antyosadowy, czarny pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

10 lat gwarancji.

Ten zestaw bez armatury składa się z części zamiennych, służących do konserwacji urządzeń do mycia