443426

**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4**

Nr: 443426

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór ścienny do umywalki:

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu L.125 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Mocowanie do płyty od 1 do 24 mm.

Antyblokada wypływu.