452569

**Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC**

Nr: 452569

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, podtynkowy zestaw natryskowy:

Elektroniczny zawór TEMPOMATIC do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Zasilanie przez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem ½".

Transformator 230/12 V.

2 tryby funkcjonowania:

- automatyczne uruchomienie przez detekcję obecności.

- On/Off zamierzony przez przybliżenie dłoni na ~10 cm.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka i