DELABIE_C100M355060DP2

**Poręcz podłogowo-ścienna, Ø32**

Nr: 5060DP2

Opis do specyfikacji

Poręcz podłogowo-ścienna Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Model prawy.

Służy do podpierania się i do podnoszenia się. Do WC.

Zalecana jeżeli miska ustępowa jest zbyt oddalona od ściany bocznej.

Wymiary: 800 x 750 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ).

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.