510162S

**Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32, L. 650 mm**

Nr: 510162S

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające. Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.

Wymiary: 650 x 800 x 105 mm, Ø32.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 170 kg.