511920C

**Składane siedzisko natryskowe Be-Line**

Nr: 511920C

Opis do specyfikacji

Składane siedzisko natryskowe Be-Line, zdejmowane dla osób niepełnosprawnych.

Model szeroki.

Zdejmowane: łatwo odpinane z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające.

Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Pełne, wzmocnione siedzenie z polimeru o wysokiej odporności, umożliwiające instalację bez podpory na przystosowanej ścianie.

Powierzchnia antypoślizgowa.

Wykończenie aluminium epoksyd antracytowy metalik stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą.

Mocowanie z litego aluminium.

5 niewidocznych punktów mocujących.

Dostarczane ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Wymiary: 455 x 450 x 90 mm.

Wymiary po złożeniu: 83 x 470 mm.