512066P

**Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr**

Nr: 512066P

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.

Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji).

Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczęściowa pokrywa z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Pompa dozująca: doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).

Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem się.

Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) zintegrowanych w korpusie dozownika mydła.

Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.

Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie Inox 304 błyszczący.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 1 litr.

Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Znak CE.