DELABIE_C100M35543000-430000

**Stelaż do pisuaru TEMPOFIX 3**

Nr: 543000-430000

Opis do specyfikacji

Stelaż L.430 do pisuaru:

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.

Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.

Rozstaw regulowany od 100 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.

Dostarczany zmontowany.

Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.

Możliwość dopasowania do grubości pełnej ściany od 13 do 120 mm.

Wyposażony w armaturę elektroniczną do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC 4 W½":

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Płyta Inox satynowy 145 x 145 mm ze zintegrowaną elektroniką.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE).

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub OFF) po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Do połączenia z elementem łączącym Ø35 do standardowych pisuarów.

Opis techniczny: zobacz TEMPOMATIC pisuar nr 430SBOX-430000.