5612

**Bateria 1-otworowa - 100 l/min**

Nr: 5612

Opis do specyfikacji

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie do instalacji na piecach.

Ruchoma wylewka rura Ø22 H.650 L.300.

Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu.

Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.

Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.

Wypływ 100 l/min przy 3 barach.

Pełny wypływ przy ½ obrotu.

Wylewka gładka wewnątrz.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Wzmocnione mocowanie.

Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.