DELABIE_C100M355630

**Zestaw do mycia wstępnego z baterią**

Nr: 5630

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego.

1-otworowa bateria stojąca:

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min przy ¼ obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Antyosadowy, czarny pistolet Z½" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.