DELABIE_C100M35761200

**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1**

Nr: 761200

Opis do specyfikacji

Czasowy zestaw zaścienny do spłukiwania

bezpośredniego:

Do ścianki ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Zasilanie liniowe Z¾".

Element łączący Ø32/55.

Możliwość skrócenia prowadnicy zaściennej.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.