762150

**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2**

Nr: 762150

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór zaścienny do spłukiwania bezpośredniego:

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścianki ≤ 140 mm.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Zasilanie liniowe Z¾".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Możliwość skrócenia prowadnicy zaściennej.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.