763BOX-763000

**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3**

Nr: 763BOX-763040

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór podtynkowy TEMPOFLUX 3 do spłukiwania bezpośredniego w wodoszczelnej skrzynce:

Płyta chromowany metal 170 x 170.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.

- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

- Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, płyta).

- Możliwość dopasowania do grubości wykończenia od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia „pipe in pipe”.

- Zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i głowica są zintegrowane i dostępne od przodu.

- Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" jest przystosowany do wody morskiej i szarej.

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Dostarczany w 2 zestawach: bezpieczne (bez elementów wrażliwych) płukanie instalacji.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ następuje jedynie po zwolnieniu przycisku.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Odpływ z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Poziom hałasu zgodny z normą PN EN 12541 klasa II.
Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

10 lat gwarancji.

Przewidywana dostępność: 2 połowa 2019 roku. O dostępność pytać dział handlowy.