DELABIE_C100M35790204

**Panel natryskowy TEMPOMIX**

Nr: 790204

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy z nieruchomą wylewką:

Panel Inox do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½″.

Bateria TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Zintegrowana mydelniczka.

Przyłącza Z½".

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.