792344

**Panel natryskowy SECURITHERM**

Nr: 792344

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½″.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z wężem ze szybkozłączką stop i dostarczonym uchwytem ściennym.

Zawory nieczasowe do uruchamiania wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.