DELABIE_C100M35792350

**Panel natryskowy SECURITHERM**

Nr: 792350

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami Z½″.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Czas wypływu zaworu czasowego ~30 sekund, delikatne uruchamianie wylewki natryskowej ROUND.

Zawór nieczasowy 1/4 obrotu do uruchamiania wypływu ze słuchawki natryskowej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z wężem ze szybkozłączką stop i dostarczonym uchwytem ściennym.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.