DELABIE_C100M35H9610

**Bateria termostatyczna do zlewu SECURITHERM BIOCLIP**

Nr: H9610

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu, z zatrzaskową wylewką BIOCLIP.

Dostarczana z 1 jednorazową wylewką z Hostaformu® nadającego się do recyklingu L. 185 Ø22.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.

Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.