**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy, prosty, Z½"

Numer: **747000**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna.

Model prosty do zasilania liniowego.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Model prosty do zasilania liniowego.

30 lat gwarancji.