**Zestaw natryskowy SPORTING**

Czasowy

Natynkowy, wylewka TONIC JET, zawór

Numer: **714000**

Opis do specyfikacji

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Zawór czasowy SPORTING Z½" do zasilania z góry w wodę zmieszaną.

Instalacja ścienna, natynkowa.

Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatycznym regulatorem wypływu.

Przycisk na podciśnienie.

Mocowanie dostarczonymi śrubami Inox.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Zintegrowany filtr i zawór zwrotny.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.