**Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów**

Zawór czasowy - 3 sekundy wypływu

Kątowy - Delikatne uruchamianie

Numer: **778800**

Opis do specyfikacji

Natynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Przyłącze kątowe do dopływu podtynkowego.

Przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.