**2-otworowa bateria ścienna - 30 l/min**

Wylewka teleskopowa L.200-290

Numer: **G6679**

Opis do specyfikacji

2-otworowa bateria ścienna z ruchomą wylewką teleskopową Ø22 L.200 do 290.

Sitko wypływowe gwiazda.

Głowice grzybowe suche z pokrętłami.

Wypływ 30 l/min przy 3 barach.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Możliwość instalacji baterii z wylewką górną lub dolną.

Bez mimośrodów ściennych.

30 lat gwarancji.