**Oczomyjka**

Stojąca - 2-strumieniowa

Uruchamiana dźwignią

Numer: **9141**

Opis do specyfikacji

2-strumieniowa oczomyjka stojąca zawiera:

Dyszę wyposażoną w kapturek ochronny z zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucany w momencie uruchomienia wypływu.

Otwarcie wypływu przez naciśnięcie na dźwignię.

Automatyczne zamknięcie po zwolnieniu dźwigni dzięki sprężynie.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach. Napowietrzacz z podwójnym filtrem Inox.

Ergonomiczny uchwyt z dźwignią z zielonego polipropylenu.

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

Wąż L.1,50 m 15 x 100, ½".

30 lat gwarancji.