**Złączka zasilająca do WC tureckiego**

Ø28-32 do spłukiwania bezpośredniego

Numer: **827032**

Opis do specyfikacji

Złączka zasilająca do WC tureckiego, L. 44 Ø28 / Ø32 mm.

Ø28-32 do spłukiwania bezpośredniego.

30 lat gwarancji.