**Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm**

Inox epoksyd biały, 3 punkty mocujące

Ø32

Numer: **35082W**

Opis do specyfikacji

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Poręcz do WC z Inoxu epoksyd biały.

3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.

Wymiary: 400 x 400 mm.

30 lat gwarancji.

Znak CE.