**Uchwyt na suwaku Be-Line® do słuchawki natryskowej, biały**

Biały, matowy

Numer: **511911W**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na suwaku Be-Line® do słuchawki natryskowej.

Biały, matowy.

Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.

Ergonomiczny uchwyt, łatwy w regulacji wysokości suwaka.

Przesunięcie przy użyciu uchwytu lub poprzez pociągnięcie za wąż natryskowy.

Do poręczy natryskowej Be-Line® dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.